SOLENOID VALVE

**小型耐腐蚀电磁阀 WTE系列**

****

**小型、低功耗电磁阀**

**特 征**

• 外形尺寸L11×W12×H36.5（不包含管接头部分）

• 体积小，功耗低，非常适用于POCT等仪器。

• 耐化学性优异的隔膜阀，阀体可选择PPS或PEEK，密封材质可从PTFE和各种橡胶材质（FFKM、FKM、EPDM）的组合中选择。

• 接续简单。由于是管接头接续，只需插入硅胶管和PVC管，就可以简单

连接到仪器。可以根据需要，更改为可安装在基板上的密封垫接续方式。

**参 数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型 号 | WTE-3R-N4F |
| 类 型 | 3通 |
| 通 径 | 0.8mm |
| 接续方式 | 管接头（可变更为密封垫） |
| 流体压力 | 0~80 kPa |
| 流体温度 | 0 ~ 40 ℃※ |
| 环境温度 | 0 ~ 40 ℃※ |
| 额定电压 | 12 VDC、24VDC |
| 功率消耗 | 1.5 W |
| 通电时间 | 连续通电 |
| 阀体材质 | PPS（可变更为PEEK） |
| 密封材质 | PTFE、 FKM（可变更为EPDM、FFKM） |

※ 如需变更参数，敬请垂询。

**高砂电气(苏州)有限公司**

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼01-08单元

2021.03

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net　URL: http://www.takasago-elec.com.cn/

**高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司**

地址: 广东省深圳市南山区南海大道3003号阳光华艺大厦1栋4F 4D-05

TEL: 0755-86307735　E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net

**外形尺寸**

 

※　产品参数等如有更改，恕不提前通知。